**Elektroinstalace úprava fyziky- zadání**

Úpravy v rozvaděči chodba pro jištění přívodu pro nový R u umyvadla

* Jištění, kabel,lišty, průrazy,jejich montáž, zapojení, lešení nebo

práce ve výškách 0,-

* výroba R (jen hl vyp, stykač pro bezp tlačítko STOP, chránič, jistič pro zásuvky, chráničojistič pro osvětlení, dodávka skříně OEZ, komponenty pro propojení, popisy jednotlivých komp vevnitř a vně R, schema zapojení, vystavení prohlášení o shodě, atd 0,-
* Tlač stop vč kabeláže a zap 0,-
* Kabelové rozvody od R umyv k stolům a projekci vč sekání tras a průrazů, dodávky mat i chrániček, cca 45 m 0,-
* Chránička kopoflex pr 50 vč instalace 7 m 0,-
* Dodávka 2 ks vypínačů a 8 ks zás na stěnu vč zap, osaz krabic,… 0,-
* Dodávka 4 ks LED zářivek , montáž na strop a zapojení 0,-
* Demontáž stáv instalace 0,-
* Doprava 0,-
* Ekol likvidace vč odvozu 0,-
* Zakreslení stavu po dokončení pro potřeby RT 0,-
* Revizní zpráva 0,-
* Není naceněno dodávka a zapojení v nábytku – dodávka truhlářské firmy

----------------------------

Bez DPH 0,-

Kompletační přirážka a režie 0,-

---------------

**Celkem elektroinstalace bez DPH 0,-**